成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心医院
[bookmark: _GoBack]安防监控设备、弱电系统维保服务技术需求

本项目服务地点：新津区西创大道，包含以下各子系统维保服务，保障各系统设备稳定正常运行：

1. 监控机房端系统
包含机房内NVR存储设备、服务器、监控解码器、显示器、机房配套设备；保障录像存储、回放、输出显示功能正常，故障排查，设备维护。

2. 监控前端系统
院内所有监控摄像头、电源、接线辅材；保障图像预览、录像上传正常，故障点位检修。

3. 门禁系统
院内门禁控制器、读卡器、电锁、门禁后台管理平台；保障开门、权限下发、门禁记录存储功能正常。

4. 车辆出入口道闸系统
出入口道闸机、车牌识别相机，保障车辆进出识别、开闸、记录保存功能正常。

5. UPS不间断电源系统
弱电UPS主机、蓄电池组，保障断电后弱电设备后备供电，定期检测电池状态，故障检修。

6. 电子巡更系统
巡更棒、巡更点位、巡更管理软件；保障巡逻打点、巡更记录查询功能正常。

7. 残疾人报警系统（残卫报警）
残疾人卫生间紧急呼叫按钮、接收报警主机；触发报警后值班室可收到报警信号，保障呼叫报警功能可靠。

8. 一键紧急报警系统
现场一键报警装置，报警信号上传至管理后台，实现报警弹窗提示。

9. 低温及气体泄漏报警系统
低温浓度报警器、浓度泄漏报警装置；监测现场温度、气体泄漏，异常时触发报警并上传报警信号。

10. 室内外无线网桥系统（总坪无线网网桥）
园区室内外监控无线网桥、保障院区室外监控传输通信正常。

11. 监控门禁汇聚接入交换机
各楼栋汇聚、接入交换机设备；保障监控、门禁等业务网络数据正常转发，网络故障排查维护。

维保通用要求

1. 包含系统设备巡检、故障排查维修，设备故障能修则修；

2. 保障以上全部系统可以稳定运行，满足院内安防后勤使用；

3. 提供响应维保服务，出现故障及时到场处置。
